|  |  |
| --- | --- |
| Royaume du Maroc  Ministère de L’intérieur  Préfecture de Salé  Commune de Salé  Direction Générale des Services  DTAU | logo CS 2019.png |

**BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

**CHAPITRE :**

**ARTICLE :**

**PROJET/ACTION :**

**LIGNE BUDGETAIRE :**

**MARCHE N°16 /CS/2022**

**ENTRETIEN COURANT DES VOIES**

**«COMMUNE DE SALE».**

**C.P.S**

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article 16 et § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publicstel qu’il a été modifié et complété.

**SOMMAIRE**

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

ARTICLE 6 : FORMALITE D’ENREGISTREMENT

ARTICLE 7 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 8 : NANTISSEMENT

ARTICLE 9 : DESIGNATION DES INTERVENANTS :

ARTICLE 10 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE 11 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 12 : SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 13 : DELAI D ’EXECUTION

ARTICLE 14 : NATURE DES PRIX

ARTICLE 15 : REVISION DES PRIX

ARTICLE 16 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ARTICLE 17: RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 18 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

ARTICLE 19 : APPROVISIONNEMENTS

ARTICLE 20: RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

ARTICLE 21 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 22 : GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

ARTICLE 23 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

ARTICLE 24 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

ARTICLE 25 : RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE 26 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX, PLAN DE RECOLEMENT

ARTICLE 27 : DELAI DE GARANTIE

ARTICLE 28 : MODALITES DE REGLEMENT

ARTICLE 29 : PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 30 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON

RESIDENTS AU MAROC

ARTICLE 31 : RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 32 : CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 33 : RESILIATION DU MARCHE

ARTICLE 34 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

ARTICLE 35 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 36 : PREFERENCE EN FAVEUR DE L’ENTREPRISE NATIONALE

ARTICLE 37 : MALFACONS

ARTICLE 38 : MODIFICATIONS

ARTICLE 39 : REMISE EN ETAT DES LIEUX DES TRAVAUX

ARTICLE 40 : SIGNALISATION DE CHANTIER

ARTICLE 41 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 42 : DIRECTION DES TRAVAUX

ARTICLE 43 : CAHIER DE CHANTIER

ARTICLE 44 : PROVENANCE DES MATERIAUX

ARTICLE 45 : ESSAIS ET CONTROLE DES MATERIAUX :

ARTICLE 46 : VERIFICATION DES MATERIAUX

ARTICLE 47: CONSERVATION DES MATERIAUX

ARTICLE 48: PIQUETAGE DES TRACES

ARTICLE 49 : ECOULEMENT DES EAUX

ARTICLE 50 : ENROBES BITUMINEUX EB

ARTICLE 51: MISE EN ŒUVRE ET TOLERENCES DES BETONS BITUMINEUX

ARTICLE 52 : CONSISTANCE ET DEFINITION DES PRIX

**Marché N°** 16.**/C.S/2022**

**ENTRETIEN COURANT DES VOIES**

**«COMMUNE DE SALE».**

Préambule du cahier des prescriptions speciales

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 paragraphe 1 de l’article 17 et l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics tel qu’il a été modifié et complété.

**ENTRE**

La Commune de Salé, représentée par son Président désigné ci-après par

Le maître d’ouvrage.

**D'UNE PART**

ET

1. **Cas d’une personne morale**

Mr …………………………………………………………………………………………………………

Agissant en qualité de…………………………………………………………………………………

Agissant au nom et pour le compte de …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Au capital de………………………………Taxe professionnelle n° ……………………………..…

Inscrit au registre de commerce de …………………………. Sous le n°……………………………

Affilié à la CNSS sous N°…………………………………………………………………………………

IF N°………………………………………………………………………………………………………..

Faisant élection de domicile au …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

N° téléphone………………………Fax………………….…………E-mail…………………………….

Titulaire du compte bancaire RIB N°............................................................................................

………………………………………………………………………………………………

Ouvert auprès de………………………………………………………………………………..

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR ».

**D’autre part**

**IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT**

## **CHAPITREI:CLAUSESADMINISTRATIVESETFINANCIERES**

**ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE**

Le présent marché a pour objet : **Entretien courant des voies «Commune de Salé».**

- Le Présent marché est à lot unique.

Ces travaux seront exécutés pour le compte de la Commune de Salé représentée par son Président, agissant en qualité du Maître d'Ouvrage.

Les travaux concernent le traitement des nids de poules et dégradations des voies et trottoirs de la commune de Salé qui dépassent 15 m d’emprise.

Les lieux d’exécution des prestations sont :

* Avenue 6 Novembre, avenue Mohamed v et avenue Ali Ben AbiTalib à l’Arrondissement de Tabriquet .
* Route Mehdia et Avenue Rahba à l’Arrondissement de Lamrissa.
* Avenue Benguerir ,Avenue Hassan II ,Hay Essalam à l’Arrondissement de Bettana.
* Avenue Ibn Lhaytam ,Avenue Ennasr ,Sidi Abdellah à l’Arrondissement de Laayayada.
* Avenue Moulay Rachid, Avenue Moulay Abbedllahet Avenue OutaHssaine à l’Arrondissement de Hssaine.

**ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX**

Les travaux du présent marché consistenten la réalisation sur :

* Travaux d’enlèvement des enrobés dégradés .
* Flashage et reprofilage
* Travaux des enrobés
* Remplacement des revêtements endommagés

**ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE**

Les pièces constitutives du marché sont celles énumérées ci-après dans l’ordre de priorité indiqué au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux (CCAG-T) :

* L’acte d’engagement,
* Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),
* Le bordereau des prix - détail estimatif,
* Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux (CCAG-T), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l’offre financière telle que décrite par l’article 27 du décret n°2-12-349, ceux qui prévalent dans l’ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

**ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE**

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants:

- **D**ahir N°1-15-85 du 20 Ramadan 1436 (7 Juillet 2015) pris pour application de la loi Organique n°113.14 relatif aux communes.

- **D**écret N°2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvent le cahier de clauses administratives générales applicables aux marchés travaux.

- **D**écret N°2-16-344 du 22/07/2016 fixant les délais de paiement des intérêts moratoires relatifs aux commandes publique.

- **L**a loi N°112.13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics.

- **D**écret N°2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics tel qu’il a été modifié et complété.

- **D**écret N° 2.17.451 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des communes et des établissements de coopération entre les communes.

- **D**ahir N°1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatifs aux garanties pécuniaires aux soumissionnaires adjudicataires des marchés publics.

- **A**rrêté du Chef du gouvernement N°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de la révision des prix des marchés publics.

- **A**rrêté du Ministre de l’intérieur N°1874-13 du 09 Moharrem 1435 (13 Novembre 2013) pris en application de l’article 160 du décret N°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

- **A**rrêté du Ministre de l’intérieur N°3573-13 du 6 Safar 1435 (10 Décembre 2013) fixant les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et communes.

- La circulaire de Monsieur le Chef de gouvernement n°15/2020 du 15/09/2020 relative à la préférence en faveur de l’entreprise nationale.

- **L**a circulaire 1/61/SGG du 30/01/1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de fabrication nationale.

- **L**es textes officiels réglementant les salaires et la main d’œuvre; notamment le Décret N°2-85-679 du 15 Hijja 1405 (01/09/1985).

- Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le règlement parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismique et instituant le comité national de génie parasismique;

- la loi 12-90 relatif à l’urbanisme pomologue par dahir n°1.92.31 du 25 hijja 1412 (17 .6 1992.)

**A**insi que tous les textes règlementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

L’Entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

**ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE**

Conformément aux dispositions des articles 33 et 153 du décret n°2-12-349 du 20 Mars 2013, le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par l’autorité compétente.

L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de Soixante-quinze (75) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis.

**ARTICLE 6 : FORMALITES D’ENREGISTREMENT**

L’entrepreneur doit soumettre obligatoirement à la formalité d’enregistrement du marché,

il est appliqué au marché une majoration de 0,5% en cas de non présentation à la formalité d’enregistrement ou de présentation hors délai de 30 jours prévu à l’article 128 du CGI. Le délai de 30 jours commence à courir à compter de la date de notification de l’approbation du marché par l’autorité compétente.

**ARTICLE 7 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR**

Conformément aux dispositions de l’article 13 du CCAG-T Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement à l’entrepreneur, par ordre de service, contre décharge, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché à l’exception du CCAG-T.

Le maitre d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement définitif, le cas échéant.

**ARTICLE 8 : NANTISSEMENT**

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi 112-13 relative au nantissement des marchés publics, promulguée par le dahir n°1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015) étant précisé que :

1°) la liquidation des sommes dues par l’administration, maître d’ouvrage, en exécution du présent marché sera opérée par les soins de Monsieur le président de la commune de Salé ;

2°) Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi 112-13 peuvent être requis au maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3°) les dits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13

4°) les paiements prévus au présent marché seront effectués par le trésorier préfectoral de Salé, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

5) Le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention " exemplaire unique" dûment signée et indiquant que la dite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

**ARTICLE 9 : DESIGNATION DES INTERVENANTS** :

Les personnes intervenantes dans le présent marché sont :

- Monsieur le Président de la commune de Salé en tant que ordonnateur

- Le Chef de la division des travaux et aménagement urbain.

**ARTICLE 10 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE**

Le suivi de l’exécution du marché est confié au Chef de service de voirie et le chef de la Division des travaux et aménagement urbain. La qualité de cette personne sera notifiée à l’entrepreneur.

Les tâches dévolues par le maître d’ouvrage aux personnes chargées du suivi de l’exécution du marché ainsi que les actes qu’elle est habilitée à prendre pour assurer sa mission sont :

* Le suivi et l’encadrement technique de l’entreprise durant toute la période du marché
* La réception des travaux réalisés
* La validation des attachements

**ARTICLE 11 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR**

1-L’entrepreneur est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer dans l’acte d’engagement ou le faire connaître au Maître d’ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l’approbation de son marché en application des dispositions de l’article 153 du décret N°2-12-349 précité.

2- En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la date d’intervention de ce changement.

**ARTICLE 12 : SOUS-TRAITANCE**

Si l’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage :

- l’identité, la raison ou la dénomination sociale, et l’adresse des sous-traitants ;

- Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;

- La nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous -traiter

- Le pourcentage des dites prestations par rapport au montant du marché ;

-Une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché à savoir :

* **Flashage et reprofilage en enrobé à chaud 0 /10**
* **Revêtement en enrobé (0 / 10)**

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises conformément à l’article 158 de décret précité n°2-12-349.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d’ouvrage que vis à vis des ouvriers et les tiers.

Le maître d’ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

**ARTICLE 13 : DELAI D ’EXECUTION**

Conformément aux dispositions de l’article 08 du CCAGT, L’entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans un délai de **6 (Six)** Mois, à compter de la date fixée par l’ordre de service de commencement des travaux.

Ce délai s’applique à l’achèvement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le repliement des installations de chantier, la remise en état des terrains et lieux et la fourniture des plans de recollement.

**ARTICLE 14 : NATURE DES PRIX**

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l’entrepreneur une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail et ce conformément aux dispositions de l’article 53 du CCAG-T.

**ARTICLE 15 : REVISION DES PRIX**

En application de l’arrêté du premier Ministre n° 3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés des travaux, le montant des travaux exécutés sera révisé par l’application de la formule suivante:

**Pour les travaux de voirie :**

**P = Po x {(0.15 + 0.85x (TR4/TR4o)}**

P : montant des travaux après révision.

Po  : montant des travaux époque de base.

TR4 : index des travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec enduit superficiel fourniture de liant non comprise.

Ces index sont publiés par le Ministère des équipements.

Le résultat final de révision des prix est arrêté à la deuxième décimale. Pour les calculs intermédiaires, les résultats des rapports sont arrêtés à la quatrième décimale.

La révision des prix sera appliquée aux travaux qui restent à exécuter à partir de la date de variation des index constatées par les décisions prises à cet effet par le ministre chargé de l’équipement.

**ARTICLE 16 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF**

Le montant du cautionnement provisoire du présent marché est fixé à **150.000,00 (Cent cinquante mille) dirhams**.

Le cautionnement provisoire reste acquis à la Commune de Salé notamment dans les cas cités à l’article 18 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché selon les dispositions de l’article 19, paragraphe 1 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

Si l’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours à compter de la date de la notification de l’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à la commune de Salé.

Le cautionnement définitif peut être saisi conformément à l’article 18 du CCAG travaux.

Le cautionnement définitif peut être saisi éventuellement conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe2 du CCAG applicable aux marchés des travaux.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d’application de l’article 79 du CCAG travaux, ou la caution qui le remplace est libéré à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dès la signature du P.V de la réception définitive des travaux.

En cas de groupement, les cautionnements provisoire et définitif doivent être constitués dans les conditions prévues au paragraphe C de l’article 157 du décret n°2-12-349 précité.

**ARTICLE 17: RETENUE DE GARANTIE**

Conformément aux dispositions de l’article 64 du CCAGT, La retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10%) du montant du chaque acompte, elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmentée le cas échéant du montant des avenants.

La retenue de garantie peut être remplacée à la demande de l’entrepreneur par une caution personnel et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle sera restituée à la suite d’une main levée délivrée par la Maître d’ouvrage dès la signature du P.V de la réception définitive, sous réserve que le titulaire du marché ait satisfait à toutes ses obligations conformément à l’article 64 du CCAGT.

**ARTICLE 18 : ASSURANCES - RESPONSABILITE**

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché conformément à l’article 25 du CCAG-T à savoir celles se rapportant :

* aux véhicules automobiles utilisés sur le chantier;
* aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de l'entrepreneur ;
* à la responsabilité civile incombant : à l'entrepreneur et au maître d'ouvrage,
* aux dommages à l'ouvrage
* aux tous risques de chantier

Aucun règlement ne sera effectué tant que l’entrepreneur n’aura pas adressé au maître d’ouvrage, copies certifiées conformes des polices d’assurances contractées pour la couverture des risques énumérés au paragraphe précité

**ARTICLE 19: APPROVISIONNEMENTS**

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

**ARTICLE 20: RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS**

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les lois et réglementation en vigueur conformément aux dispositions de l’article 23 du CCAG-T.

**ARTICLE 21 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT**

L’entrepreneur doit prendre les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement et ce conformément aux dispositions de l’article 30 du CCAG-T.

**ARTICLE 22 : GESTION DES DECHETS DU CHANTIER**

Pendant l’exécution des travaux, l’entrepreneur est tenu responsable de l’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché et ce conformément aux dispositions de l’article 31 du CCAG-T.

**ARTICLE 23 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE**

L’entrepreneur s’engage à respecter strictement les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions de l’article 33 du CCAG-T

* Le chantier doit être, avant tout commencement, approvisionné en matériaux nécessaires à l’exécution des travaux. En outre, l’entrepreneur doit faire une gestion de sorte à ne pas avoir des attentes à défaut de matériaux (faire des commandes à temps). Ces matériaux doivent être stockés de telle façon à ne pas gêner les riverains et les usagers ni perturber la circulation sur les voies avoisinants le lieu des travaux.
* Il doit assurer le gardiennage et le nettoyage quotidien du chantier durant la période des travaux.

**ARTICLE 24 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX**

Les matériaux et produits doivent être conformes à des spécifications techniques ou à des normes marocaines homologuées, ou à défaut, aux normes internationales. Dans chaque espèce, catégorie ou choix, ils doivent être de la meilleure qualité, travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l’art. Ils ne peuvent être employés qu’après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par le maître d’ouvrage à la diligence de l’entrepreneur.

Le maître d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, à ses frais, en un lieu agrée par le maître d’ouvrage les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

L’entrepreneur doit, à toute réquisition, justifier de la provenance des matériaux et produits par la production des factures, bons de livraison, certificats d’origine…

Le maitre d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leurs lieux d’emploi, en particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laissé préjuger de leur qualité.

**ARTICLE 25 : RECEPTION PROVISOIRE**

A l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAG-T, le maître d’ouvrage s’assure en présence de l’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire.

S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, l’entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

**ARTICLE 26 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAU, PLAN DE RECOLEMENT**

Pour le nettoiement du chantier et le repliement des installations de chantier, il sera fait application des dispositions de l’article 44 du CCAG-T

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’entrepreneur doit procéder à ses frais, au dégagement, au nettoiement et à la mise en état des emplacements mis à sa disposition par le maitre d’ouvrage pour l’exécution des travaux. L’entrepreneur se conforme pour ce dégagement, ce nettoiement et cette remise en état à l’échelonnement et aux stipulations du cahier des prescriptions spéciales.

A défaut d’exécution de tout ou partie de ces opérations dans les conditions prescrites par le cahier des prescriptions spéciales, le maitre d’ouvrage met en demeure l’entrepreneur de réaliser ces opérations. Si l’entrepreneur ne les réalise pas dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la réception de la mise en demeure, il est appliqué une pénalité journalière de Cinq cent (500) DH par jour de calendrier de retard, Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues à l’entrepreneur.

En fin d’exécution du marché, l’entrepreneur remettra au maitre d’ouvrage un calque support stable et six tirages du plan de récolement figurant les surfaces rabotées et/ou entretenues repérées par des symboles et teintes conventionnels avec indication des sections et autres caractéristiques, et un support informatique.

Faute par l’entrepreneur d’avoir fourni les plans de récolement lors de la réception provisoire, il lui sera appliqué d’office par le maitre d’ouvrage et sur les sommes encore dues, ou à défaut sur la retenue de garantie ou la caution définitive encore entre les mains de ce dernier, une retenue de 1/1000 (un pour mille) par jour calendaire du montant du marché arrondi à la dizaine de dirhams supérieur.

NB :Conformément à l’article 66 du CCAGT, l’ensemble des montants de ces pénalités est plafonné à deux pour cent (2%) du montant initial du marché éventuellement complété par les montants correspondant aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux. Elles sont prélevées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux.

**ARTICLE 27 : DELAI DE GARANTIE**

Conformément aux stipulations de l’article 75 du CCAG-Travaux, Le délai de garantie est fixé à UN (01) an à compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur sera tenu de remettre au maître d’ouvrage les plans des ouvrages conformes à l’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de malfaçons ou d’insuffisances constatées et de remédier à l’ensemble des défectuosités, sans pour autant que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu à paiement à l'exception de ceux résultant de l’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.

**ARTICLE 28 : MODALITES DE REGLEMENT**

Il se fait application des dispositions des articles 60,61,62,63,64et 68 de CCAG-T. Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie et des pénalités de retard, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage.

Sur ordre du maitre d’ouvrage, les sommes dues à l’entrepreneur seront versées au compte bancaire ouvert au nom du concurrent indiqué au préambule du présent CPS.

**ARTICLE 29 : PENALITES POUR RETARD**

Il sera fait application des dispositions de l’article 65 du CCAG-travaux.

A défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1 ‰ (un pour mille) du montant du marché majoré éventuellement par l’augmentation dans la masse des travaux et des prestations supplémentaires.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l’entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à huit pour cent (8 %) du montant du marché majoré éventuellement par l’augmentation dans la masse des travaux et des prestations supplémentaires.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des mesures coercitives prévues par l’article 79 du CCAG-T.

**ARTICLE 30 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC :**

Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché.

**ARTICLE 31 : RECEPTION DEFINITIVE**

Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-T et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l’entrepreneur.

**ARTICLE 32 : CAS DE FORCE MAJEURE**

Conformément aux prescriptions de l’article 47 du CCAG-T et notamment son paragraphe 2, les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un évènement de force majeure sont définis comme suit :

* La neige : 30 cm
* La pluie : 60 mm
* Le vent : 60 km /h
* Le séisme : 5 degré sur l’échelle de Richter

**ARTICLE 33 : RESILIATION DU MARCHE**

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 159 du Décret n°2-12-349 du 20-03-2013 relatif aux marchés publics et notamment celles prévues aux articles 33, 47et 52,58,65,70,79 et 80 du CCAG-T.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Pour les groupements, en cas de défaillance, de décès, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire sans autorisation de continuer l’activité ou de faute grave de l’un ou plusieurs membres du groupement, ceux-ci peuvent être exclus du marché suivant les procédures de résiliation du marché. Dans ce cas un avenant est passé pour fixer les conditions de la poursuite de l’exécution du marché par les membres restants du groupement éventuellement complétés par de nouveaux membres en cas de nécessité de combler le manque de compétence dûment constaté après l’exclusion de certains membres du groupement.

**ARTICLE 34 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION**

Il sera fait application des articles 26 et 168 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

**ARTICLE 35: REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES**

Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec le l’entrepreneur, les parties s’engagent à les régler dans le cadre des stipulations des articles 81 à 84 du CCAG-Travaux.

Lorsque ces litiges ne sont pas réglés, ils sont soumis aux tribunaux compétents.

**ARTICLE 36 : PREFERENCE EN FAVEUR DE L’ENTREPRISE NATIONALE**

Conformément aux dispositions de l’article 155 du décret n° 2.12.349, le pourcentage de préférence à appliquer en faveur de l’entreprise nationale est de quinze pour cent (15 %).

En cas des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangères soumissionnant au présent appel d’offres, le pourcentage visé ci-dessus est appliqué à la part des entreprises étrangères dans le montant de l’offre du groupement. Dans ce cas, les groupements concernés doivent fournir, dans le pli contenant l’offre financière visé à l’article 29 du décret n° 2.12.349 précité et rappelé à l’article 12 du présent règlement de consultation, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement qui doit préciser la part revenant à chaque membre du groupement.

CHAPITRE II : SPECIFICATIONS TECHNIQUES

**Article 37 : MALFACONS**

Si des malfaçons viennent d’être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de l’entrepreneur. Si à cause des travaux réalisés l’un des ouvrages existants est démoli ou détruit, l’entrepreneur supportera les charges de sa remise en état initial.

**Article 38 : MODIFICATIONS**

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de modifier à tout moment telle ou telle partie de l’ouvrage qu’il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet.

**Article39 : REMISE EN ETAT DES LIEUX DES TRAVAUX**

L’entrepreneur est tenu au repliement de ses installations du chantier, et doit enlever tous les matériaux non employés et les déchets de toute espèce. Il doit, dans les délais réglementaires procéder à la remise en état des lieux conformément aux directives du Maître d’Ouvrage.

**Article 40 : SIGNALISATION DE CHANTIER**

Le plan de signalisation temporaire du chantier, verticale et horizontale, est établi par l’entreprise et remis au maître d’ouvrage pour approbation dans un délai de 15 jours après la date de notification.

En cas de carence de l’entrepreneur dans la mise en place et dans le maintien de la signalisation temporaire du chantier routier conforme à la directive de la DR, le maître d’ouvrage peut prendre, aux frais de l’entrepreneur, les mesures nécessaires après ordre de service resté sans effet.

L’intervention du maître d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité de l’entrepreneur.

En cas de dépassement des délais contractuels, l’entreprise maintiendra, à sa charge et sans indemnité, la signalisation temporaire du chantier jusqu’à l’achèvement des prestations.

**Article 41 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR**

L’entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-après tels qu’ils sont définis dans le présent CPS et dans les fascicules du CPC .

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation du document** | **Délai** |
| Convention avec un laboratoire agrée | Dès commencement travaux |
| Cahier de chantier | Dès commencement travaux |
| Le planning des travaux | Dès commencement travaux |
| Plan de récolement | Lors de la réception provisoire |

**Article 42 : DIRECTION DES TRAVAUX**

L’entrepreneur sera soumis pour l’exécution de ses travaux au contrôle du Maître d’Ouvrage, Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle auront libre accès sur le chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire, les échantillons de matériaux et matériels mis en œuvre pour essais et examens. Ils vérifieront la conformité de l’exécution avec les plans visés « bon pour exécution » remis à l’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu de fournir à ses frais la main d’œuvre, et le matériel et matériaux nécessaires pour la pose des bandes corps..

L’entrepreneur doit accepter l’arbitrage du Maître d’Ouvrage sur tout point l’opposant aux agents désignés pour contrôler les prestations à exécuter.

**Article 43 : CAHIER DE CHANTIER**

L’entrepreneur est tenu de fournir un cahier trifold en couleur de bonne qualité. Ce cahier est destiné à recevoir les instructions ou observations du Maître d’Ouvrage concernant la bonne marche du chantier. Ce cahier ne devra pas quitter le chantier et sera présenté à chaque visite du Maître d’Ouvrage.

# ARTICLE 44 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux seront de provenance Marocaine et des lieux d'origine, désignés ci-après. Les matériaux d'origine étrangère

ne seront acceptés que sur justification de défaut de matériaux du pays.

|  |  |
| --- | --- |
| **DESIGNATION** | **PROVENANCE** |
| - Ciment CPJ 35 et 45 | Ciment agréé par la Commune |
| - Sable d'oued ou carrière | Carrières agréées par la Commune |
| - Pierre d'oued ou concassage | Carrières agréées par la Commune |
| - Gravette | Carrières agréées par la Commune |

L'Entrepreneur sera tenu de justifier à tout moment sur demande de la Commune la provenance des matériaux au moyen de lettres signées par le fournisseur ou par toute autre pièce en tenant lieu.

Avant tout approvisionnement, l’Entrepreneur devra soumettre à l'agrément de la Commune un échantillon de chaque espèce de matériaux ou de fournitures qu'il se propose d'employer, il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après acceptation donnée par ordre de service délivré par la Commune ou par notification sur le chantier par un P.V.

# ARTICLE 45 : ESSAIS ET CONTROLE DES MATERIAUX :

Avant leur mise en œuvre, tous les matériaux seront soumis aux essais de réception. Ces essais s'opéreront dans la mesure du possible sur les lieux de stockage ou en cours de livraison, selon la nature des matériaux.

Le Maître d'ouvrage ou ses représentants, se réservent un délai de 8 jours après les résultats des essais pour refuser ou agréer les matériaux.

La Commune se réserve le droit de faire appeler en tout moment à un laboratoire agréé pour effectuer les essais de contrôle des matériaux.

La nature et la périodicité des essais de contrôle pour tous les matériaux destinés aux travaux objet du présent marché sont fixés par les fascicules 3,4 et 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants.

# ARTICLE 46 : VERIFICATION DES MATERIAUX

L'Entrepreneur devra prendre toute disposition utile pour avoir sur son chantier, la quantité et la qualité des matériaux vérifiés et acceptés indispensables à la bonne marche des travaux et dont l'échantillonnage aura été agréé par la Commune

La demande des réceptions de matériaux autres que les matériaux préfabriqués devra être faite dans un délai d'au moins quatre ( 4 ) jours avant son emploi, pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera de quinze ( 15 ) jours à pied d’œuvre.

# ARTICLE 47: CONSERVATION DES MATERIAUX

Les matériaux fournis par l'Entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité même après avoir été acceptés par la Commune.

Ils doivent être stockés dans un emplacement clos et gardé.

Les essais de résistance seront exécutés au frais de l ' Entrepreneur par un organisme agréé.

# ARTICLE 48 : PIQUETAGE DES TRACES

L'Entrepreneur est invité, dans un délai de 15 jours à partir de la date de la notification de l ' ordre de service, à commencer les travaux d'implantation et au levé du T.N des axes généraux de la voirie (en coordonnées ), des coins des différents blocs et d'une manière générale de tous les ouvrages à exécuter.

Les piquets implantés doivent être cimentés et un nombre suffisant de repères de nivellement doit être fixé sur l'ensemble du terrain. Le géomètre chargé par l'Entreprise de ces travaux doit être patenté et agréé par la Commune

L'Entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des repères, de les rétablir ou de les remplacer à ses frais si nécessaire. En cas d 'erreur d'implantation ou de nivellement provenant d'une faute ou d'une négligence de l'Entrepreneur ou du géomètre chargé par lui de ses travaux, celui-ci est tenu d'exécuter à ses frais et quelle que soit leur importance, tous les travaux nécessaires au rétablissement des ouvrages dans la position prévue.

La Commune se réserve le droit de procéder à des vérifications périodiques des différents axes et éléments d’implantation. L'Entrepreneur étant tenu de lui faciliter cette tâche.

A cet effet, l'Entrepreneur devra avoir constamment sur le chantier les niveaux, cercles d'alignement, mires, équerres, chaînes, fiches, règles, jalons, piquets, cordes et nivelettes nécessaires aux tracés et nivellements des ouvrages et à leur vérification.

La Commune se réserve le droit de faire appel au géomètre chargé par l'entreprise de procéder à la vérification des implantations au cours des travaux, et ceux à la charge de l’Entrepreneur.

**ARTICLE 49 : ECOULEMENT DES EAUX :**

L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité et à ses frais , organiser son chantier de manière à débarrasser des eaux de toute nature ( eaux pluviales, eaux de ruissellement, fuites d'eau ), en établissant et en les entretenant, des rigoles, bourrelets ou buses, pour protéger les fouilles en tranchées et les ouvrages exécutés ou en cours d'exécution.

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation , ni prétendre à aucune indemnité en raison de la gêne, l'interruption de travail, les pertes de matériaux ou tous les autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eau consécutives aux phénomènes atmosphériques.

**ARTICLE 50: ENROBE BITUMINEUX EB**

Il aura les caractéristiques des granulats et du bitume suivantes :

Classe granulaire : 0/10

Caractéristiques des granulats :

* Dureté Los Angeles ( LA) < 25
* Equivalent de sable (ES) > 40 sur fraction 0/5 mm
* Angularité : concassé pur.

Bitume pur de classe : 40/50 ou 60/70.

Module de richesse : 3.45 à 3.90

Caractéristiques mécaniques :

* Stabilité Marshall >1000 kg
* Fluage Marshall <4 mm
* Compacité Marshall : 93 à 97 %
* Résistance à la compression L.C.P.C : (RS) > 60 bars pour 40/50 et (RS) > 55 bars pour 60/70
* Compacité L.C.P.C 90 à 95 %
* Stabilité à l’eau RH/RS (L.C.P.C) > 0.75.
* Couche d’accrochage ( >300 g/m2 de bitume résiduel)

**ARTICLE 51 : MISE EN OEUVRE ET TOLERANCES DES BETON BITUMINEUX**

Les bétons bitumineux ( EB ) ne pourront être mis en œuvre que sur une surface nettoyée de tous les corps non cohérents et étrangers et lorsque les conditions atmosphériques seront compatibles, compte tenu de la saison avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue ultérieure des ouvrages . Lorsque les conditions atmosphériques seront défavorables, les travaux de mise et par conséquent de fabrication devront être suspendus à la diligence de la Commune de Salé.

Les bétons bitumineux ( EB ) seront mis en œuvre en une seule couche . Cette couche fera l'objet d'un réglage en nivellement. L'engin de répandage devra être guidé par un système agréé par la Commune de Salé.

Les tolérances de nivellement et de surfaçage pour les enrobé EB sont les suivants :

- Tolérance de nivellement : plus ou moins un centimètre ( +1 cm )

- Tolérance de surfaçage : le coefficient VIAGRAPHE devra être inférieur ou égale à cinq ( 5 )

En outre, on appliquera à la surface des chaussées, le contrôle de surface à la règle de trois (3) mètres . La tolérance exigée sera de cinq (5) millimètre.

**ARTICLE 52: CONSISTANCE ET DÉFINITION DES PRIX**

**PRIX N°1 :Purge de la chaussée existante**

Rémunéré au mètre cube les travaux de purge de la chausséeexistante endommagée, y compris le remblaiement et compactage des sections purgées en tout venant GNA 0/31.5.

* Les opérations de repérage et délimitation des zones à purger, lepurge, le nettoyage du support.
* Le chargement, le transport, l’évacuation des déblais à la décharge publique.
* finition des joints des sections purgées avec le scie à sol.
* le balayage de la chaussée lors de l’opération de purge.
* Arrosage et compactage à 95 % de l ' OPM par couche de maximum 30 cm d’épaisseur.
* Les caractéristiques des matériaux type GNA , doivent être conformes aux exigences du CPC des travaux routiers du Ministère des Travaux Publics.
* Toutes sujétions de mise en œuvre
* ce prix s’applique au mètre cube en place de purge réellement exécuté, le volume à comptabiliser est le produit de l’épaisseur théorique et la surface réellement purgée.

Payé au mètre cube ………………………………………………………………………………..au prix N° 1

**PRIX N°2 :Enlèvement des enrobés dégradés**

Rémunéré au mètre carré réellement exécuté l’enlèvement des enrobés dégradés de la chaussée existante conformément aux spécifications du CCTP (Le cahier des clauses techniques particulières). L’enlèvement s’effectuera en utilisant un matériel adéquat approuvé par le maitre d’ouvrage.

Ce prix comprend :

* Les opérations de repérage et délimitation des zones dégradées à enlever, le nettoyage du support.
* Le chargement, le transport, l’évacuation et stockage des enrobés enlevés conformément à la procédure de leur gestion.
* Les sujétions de phasage, d’interruption et de reprise des travaux liées à la circulation.
* finition des joints des sections enlevées avec la scie à sol.
* le balayage de la chaussée lors de l’opération d’enlèvement.
* Déchargement des enrobés enlevés aux lieux indiqués par le maitre d’ouvrage.
* ce prix s’applique au mètrecarrée réellement exécuté sur une épaisseur entre 5 cm et 10 cm selon l’existant.

Payé au mètre carré…………………………………………………………………………..au prix N° 2

**PRIX N° 3 : REMPLACEMENT DE BORDURE ENDOMMAGEE TYPE T4**

Rémunéré au ml, la fourniture, le transport et la pose des bordures de trottoirs classe B2 , y compris :

* Fouille en rigole sur une largeur supérieure de 0,20 m aux largeurs des éléments.
* Le découpage par Scie dans les intersections
* Dépose de bordures existantes endommagées.
* Forme en béton dosé à 300 kg de ciment CPJ45 sur 10 cm d'épaisseur et sur toute la largeur de la fouille
* Joints au mortier de ciment.
* Exécution des courbes éventuelles par des éléments préfabriqués de 25 cm ou de 50 cm de largeur.
* Remblaiement des fouilles après pose et évacuation des déblais.
* Grattage et nettoyage éventuel des bordures souillées par les mortiers et bétons.
* Toutes sujétions .

Payé au mètre linéaire ……………………………………………………………..au prix N° 3

**PRIX N° 4 : REMPLACEMENT DE BORDURE ENDOMMAGEE TYPE I2**

Rémunéré au ml, la fourniture, le transport et la pose des bordures de trottoirs classe B2 , y compris :

* Fouille en rigole sur une largeur supérieure de 0,20 m aux largeurs des éléments.
* Le découpage par Scie dans les intersections
* Dépose de bordures existantes.
* Forme en béton dosé à 300 kg de ciment CPJ45 sur 10 cm d'épaisseur et sur toute la largeur de la fouille
* Joints au mortier de ciment.
* Exécution des courbes éventuelles par des éléments préfabriqués de 25 cm ou de 50 cm de largeur.
* Remblaiement des fouilles après pose et évacuation des déblais.
* Grattage et nettoyage éventuel des bordures souillées par les mortiers et bétons.
* Toutes sujétions.

Payé au mètre linéaire ………………………………………………………………………..au prix N° 4

**PRIX N° 5 :REMPLACEMENT DU PAVE ENDOMMAGE:**

Rémunéré au mètre carré, la fourniture et pose du pavé préfabriqué autobloquant d’une épaisseur de 6cm en cilice de dimension suivant le pavé existant à remplacer.

Le type du pavé et la couleur doivent conforme à l’existant.

* Constitué d’une couche de l’usure superficielle en cilice :
* La pose sera effectuée suivant les règles de l’art.
* Tolérance de pose à 1 mm pour les niveaux et les alignements.
* Ce prix comprend notamment :
* Reprofilage de la plate-forme en tout venant
* Lit de pose en sable à béton granulométrie à 5 mm d’épaisseur, de 5 cm soigneusement compacté.
* Remplissage et balayage des joints en sable à béton.
* Les prospections des matériaux.
* Le transport des matériaux, chargement et déchargement
* La fabrication locale ou importée avec tous les essais de conformité
* La mise à niveau des regards de l’eau potable
* Nettoyage des surfaces
* Toutes sujétions de mise en œuvre

Ce prix s’applique au mètre carré de surface exécutée sans la déduction des parties des chambres et des caniveaux.

Payé au mètre carré ………………………………………………………………………….……..au prix N° 5

**PRIX N° 6 : REVETEMENT EN BETON REFLUE :**

Rémunéré au mètre cube, l’exécution de béton de différents épaisseurs avec une chape refluée, sur tout - venant compacté (GNB) .

Ce prix s'applique au mètre cube de béton reflué dosé à 300 kg de ciment CPJ 45, y compris :

* Les joints tous les 4 m.
* Pente
* toutes sujétions

L’Entreprise ne peut commencer le coulage du béton qu’après la réception de la couche de base par le Maître d’Ouvrage , avec l’établissement des essais de compactage de la couche de base à 98% de l’O.P.M.

Ce prix s’applique au mètre cube de surface exécutée, sans la déduction des parties des regards et chambres, y compris toutes sujétions.

Payé au mètre cube………………………………………………………………………….……..au prix N° 6

**PRIX N°7: Entretien du béton traité a l'hélicoptère**

Rémunéré au mètre carré, la fourniture et pose du béton armé dosé à 300 kg /m3 en ciment CPJ 45 y compris pente ferraillage en treillis soudé de 5mm mailles de 20 x 20 cm d’une épaisseur de 10cm traité à l’hélicoptère, les joints suivant plan d’exécution. Le dallage doit être soigneusement réglé.

la pose sera effectuée suivant les règles de l’art et la Tolérance de pose à 1 mm pour les niveaux et les alignements.

Ce prix comprend notamment :

* Reprofilage de la plateforme en tout venant
* Fourniture, transport et mise en œuvre du béton.
* Fourniture, transport et mise en œuvre du ferraillage.
* Nettoyage avant dallage sans plus-value.
* Compactage, balayage et élimination des rejets.
* Reprofilage.
* Toutes sujétions.

Ce prix s’applique au mètre carré de surface exécutée sans la déduction des parties des regards et chambres .

Payé au mètre carré ………………………………………………………………………….……..au prix N° 7

**PRIX N°8:Remplacement du granit endommagé**

Rémunéré au mètre carré, la fourniture et pose du granit d’une épaisseur et dimension suivant le granit existant à remplacer.

Le type du granit et la couleur doivent conforme à l’existant.

* La pose sera effectuée suivant les règles de l’art.
* Tolérance de pose à 1 mm pour les niveaux et les alignements.
* Ce prix comprend notamment :
* Lit de pose en sable à béton granulométrie à 5 mm d’épaisseur,
* Remplissage et balayage des joints .
* Les prospections des matériaux.
* Le transport des matériaux, chargement et déchargement
* La fabrication locale ou importée avec tous les essais de conformité
* La mise à niveau des regards de l’eau potable
* Nettoyage des surfaces
* Toutes sujétions de mise en œuvre

Ce prix s’applique au mètre carré de surface exécutée sans la déduction des parties des regards et chambres .

Payé au mètre carré ………………………………………………………………………….……..au prix N° 8

**PRIX N°9 :Remplacement des carreaux endommagés**

Rémunéré au mètre carré, la fourniture et pose des carreaux d’une épaisseur et dimension suivant les carreaux existants à remplacer.

Le type des carreaux et la couleur doivent conforme à l’existant.

* La pose sera effectuée suivant les règles de l’art.
* Tolérance de pose à 1 mm pour les niveaux et les alignements.
* Ce prix comprend notamment :
* Lit de pose en sable à béton granulométrie à 5 mm d’épaisseur,
* Remplissage et balayage des joints .
* Les prospections des matériaux.
* Le transport des matériaux, chargement et déchargement
* La fabrication locale ou importée avec tous les essais de conformité
* La mise à niveau des regards de l’eau potable
* Nettoyage des surfaces
* Toutes sujétions de mise en œuvre

Ce prix s’applique au mètre carré de surface exécutée sans la déduction des parties des regards et chambres .

Payé au mètre carré ………………………………………………………………………….……..au prix N° 9

**PRIX N°10 :Traitement de la chaussée en GNA 0/31,5**

Rémunéré au m3, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux en grave non traitée 0/31.5 sur une épaisseur de 20 cm maximum, pour l'exécution de la couche de base, y compris :

* Répandage mécanique.
* Arrosage, compactage à 98% de l’OPM pour une couche de 20 cm maximum et réglage de l'assise
* Reprofilage.
* Toutes sujétions.

Ce prix s'applique au mètre cube pour une épaisseur mesurée après compactage à 98% de l'OPM sans la déduction des parties des regards et chambres.

Payé au mètre cube ……………………………………………………………………………..au prix N° 10

**PRIX N°11 :Couche d'imprégnation y compris sablage**

Rémunéré au m2, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de la couche d’imprégnation , y compris le nettoyage du support, le sablage et toutes sujétions.

L’entreprise ne peut commencer la mise en œuvre de la couche d’imprégnation qu’après la réception de la couche de base par le Maître d’ouvrage.

Payé au mètre carré ………………………………………………………………………………..au prix N° 11

**PRIX N°12 :Mise à niveau des regards d'assainissement**

Rémunéré à l'unité, la mise à niveau des regards d’assainissement ( grille, regard de visite ou regard à avaloir ) ou autres y compris :

* Démolition du béton.
* Surélévation des parois en béton sur une hauteur variable et avec la même épaisseur que l’existante.
* Evacuation des déblais excédentaires au lieu indiqué par le Maître d'Ouvrage.
* Reconstruction de châssis haut des regards .
* Coffrage et décoffrage.
* Toutes les sujétions et accessoires.

Payé à l’unité…………………………………………………..………………………………..au prix N° 12

**PRIX N°13 :Flashage et reprofilage en enrobé à chaud 0 /10**

Rémunéré à la tonne, la fabrication, la fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux en enrobé bitumineux à chaud EB (0/10) pour flacher et reprofiler la chaussée existante en deux étapes successives; la première consiste à remplir et compacter les nids de poule, les traversées et toutes autres dégradations, la seconde consiste à reprofiler l’uni et les pentes du profil en travers de la chaussée y compris:

-Emulsion pour la couche d’accrochage et compactage.

-La formulation de l’enrobé par un laboratoire agréé par le Maître d’Ouvrage.

-Le nettoyage et balayage du support

-la mise en œuvre mécanique à la niveleuse ou au finisseur selon le choix du Maître d’Ouvrage .

-Ce prix comprend la couche d’accrochage.

Payé à la tonne .................................................................................................................................. au prix N°13

**PRIX N°14 :Revêtement en enrobé (0 / 10)**

Rémunéré à la tonne, la fabrication, la fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux pour l’exécution d’un revêtement en enrobé ( 0 / 10 ).

L’entreprise ne peut commencer la préparation pour l’étalage de la couche de l’enrobé qu’après la réception par le maitre d’ouvrage.

La formulation de l’enrobé fait par un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage et à la charge de l’entrepreneur.

Ce prix comprend la couche d’accrochage.

Ce prix s’applique à la tonne pour une épaisseur moyenne de 5 cm mesurée après compactage y compris toutes sujétions.

Payé à la tonne .............................................................................................................................. au prix N°14

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**